**FIRE SIMULATOR**

**Struktura plików:**

Katalog simulation zawiera wszelkie klasy pomocnicze, wykorzystywane w symulacji

Plik z główną pętlą programu, aplikacja – simulation.py.

**Działanie systemu:**

Pierwszym etapem jest wczytanie bazowych danych symulacyjnych (tj. informacje związane z obszarem, początkowy rozkład czynników, położenie i typ sensorów) Struktura wczytywanego pliku json została zdefiniowana przez autorów systemu decyzyjnego FIRE, jest również w dokumentacji wspomnianego serwisu. Dane te są niezbędne do rozpoczęcia symulacji.

W następnym kroku losowany jest sektor, w którym zostanie utworzone ognisko pożaru – z tego miejsca ogień będzie się rozprzestrzeniał. Aktualna wersja systemu zakłada losowanie wspomnianego miejsca w celu urozmaicenia symulacji, aczkolwiek możliwe jest również ręczne ustalenie sektora np. poprzez dodanie stosownej adnotacji we wczytywanym pliku konfiguracyjnym mapy .json jak również poprzez kosmetyczne zmiany w kodzie.

Następnie odbywa się symulacja. System nasłuchuje na informacje o zmianach rozlokowania jednostek straży pożarnej, symuluje ich ruch, jak również gaszenie pożarów.

Jednocześnie, system na stosowne kolejki, wysyła informacje o aktualnym stanie badanego obszaru – w szczególności symulowane odczyty czujników, w nawiązaniu do stanu sektora, w którym zadane czujniki się znajdują. Odczyty kolejnych czujników są zniekształcone przez losowe odchylenia w celu wierniejszego oddania warunków naturalnych

Wszystkie główne składowe symulatora wywoływane są z poziomu pliku simulation.py.

Projekt systemu jest zgodny z dokumentacją systemu wspomagania decyzji.